****

**Комод LOFT**

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **950/4BK 450х300** |
| **Габаритные размеры в сборе, мм** | 450х300х950 |
| **Материал рамы** | Сталь с порошковым покрытием |
| **Количество коробов, шт.** | 4 |
| **Размеры короба, мм** | 400х275х210 |
| **Материал короба** | 3-х слойный нетканый материал + картон 1,5 мм |
| **Нагрузка на короб, кг** | До 10 |
| **Размеры крышки, мм** | 450х300х16 |
| **Материал крышки** | ЛДСП |

|  |
| --- |
| **Перед сборкой комода убедитесь в том, что все детали имеются в наличии согласно комплектации, приведенной ниже.** |

**Комплектация**

**2**

**1**



**3**







**4**



**6**

**5**







**8**

**9**

**11**

**7**

**10**

1. Рама левая 290х30х920 мм, сталь с порошковым покрытием – 1 шт.
2. Рама правая 290х30х920 мм, сталь с порошковым покрытием – 1 шт.
3. Балка поперечная 15х15х410 мм, сталь с порошковым покрытием – 2 шт.
4. Крышка ЛДСП 450х300х16 мм – 1 шт.
5. Короб тканевый складной 400х275х210 мм, усиленный картоном 1,5 мм – 4 шт.
6. Дно короба тканевое 400х275 мм, усиленное картоном 1,5 мм – 4 шт.
7. Ножка мебельная М6х18, оцинкованная сталь/пластик – 4 шт.
8. Винт под шестигранный ключ М6х25 – 4 шт.
9. Футорка пластиковая d10, М6х11 – 4 шт.
10. Винт с крестовой головкой М6х6 оцинкованный – 4 шт.
11. Ключ шестигранный – 1 шт.

**Для сборки вам понадобятся:**

* киянка резиновая или пластиковая;
* отвертка крестовая.

**Сборка**

1. Вкрутите ножки (7) в стойки левой (1) и правой (2) рамы.
2. Соедините рамы между собой в нижней части при помощи поперечных балок (3) и закрепите винтами (8) при помощи шестигранного ключа (11).
3. Положите крышку (4) на ровную твердую поверхность пола отверстиями вверх. При помощи пластиковой или резиновой киянки забейте в отверстия пластиковые футорки (9).

**Следите за тем, чтобы футорки входили в отверстия строго вертикально. В противном случае вы можете повредить футорки и крышку.**

1. Переверните каркас ножками вверх и поставьте его на крышку так, чтобы отверстия в верхних планках обеих рам совпали с футорками в крышке. При помощи крестовой отвертки вкрутите винты (10) в футорки.
2. Переверните комод и поставьте его на ножки. При необходимости отрегулируйте высоту ножек.
3. Разложите короба (5) и вставьте в них дно (6). Для удобства извлечения дна из короба к нему пришит специальный лепесток.
4. Установите короба на направляющие на рамах. В задней части направляющих предусмотрены ограничители для коробов.
5. Комод готов к эксплуатации.

**ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!**

**Общие рекомендации**

Комод рекомендуется размещать на ровной горизонтальной поверхности. Если поверхность неровная, вы можете выровнять комод при помощи регулируемых ножек.

Во избежание опасных ситуаций рекомендуется установка комода вплотную к стене.

Запрещается использовать комод не по назначению.

Не используйте комод в качестве лестницы и не вставайте на детали комода, так как это может привести к поломке.

При размещении предметов в коробах и на верхней крышке комода следует равномерно распределять нагрузку.

Более тяжелые предметы следует размещать в нижних коробах.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

На поверхности крышки комода и на металлическом каркасе не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.

Не допускается перегружать короба и верхнюю крышку комода.

Не допускается использовать для очистки каркаса и верхней крышки абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Каркас и крышку следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, затем тщательно вытирать насухо.

Не допускается стирать короба вручную и в стиральной машине, обрабатывать паром из пароочистителя, сдавать в химчистку, гладить утюгом, так как это приведет к повреждению нетканого материала. При необходимости очистите короба от пыли пылесосом, а затем протрите их чистой влажной тканью. Пятна и въевшуюся грязь можно удалить мягкой губкой, смоченной мыльным раствором, а затем удалить остатки раствора чистой влажной тканью.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Комод следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения деталям комода. При транспортировке не переворачивайте упаковку вверх дном.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте детали комода в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Сэлдом»

Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412

Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru

